# Changelog
All notable changes to this project will be documented in this file.
## [1.90.215] 2025-09-27
支持redfish接口多网口vlan适配

## [1.90.214] 2025-09-27
多网口web支持网口vlan适配

## [1.90.213] 2025-09-27
支持可观测接口返回当前版本支持的跟踪采样率取值

## [1.90.212] 2025-09-26
多网口web支持网口切换逻辑适配

## [1.90.211] 2025-09-26
修复系统锁定模式下不支持新建redfish会话

## [1.90.210] 2025-09-24
修复在RAID组热备盘的条件下,查询热备盘信息,出现回显是nil错误现象

## [1.90.209] 2025-09-26
回退/redfish/v1/PerformanceCollection接口网口相关资源汇聚

## [1.90.208] 2025-09-25
修复redfish接口未查询到卡信息的问题

## [1.90.207] 2025-09-25
修复无常规配置权限用户设置raid卡一致性校验功能，状态码返回200问题

## [1.90.206] 2025-09-24
修复iBMA存在时snmp查询节点netcardProperty返回信息缺失问题

## [1.90.205] 2025-09-24
网卡资源归属，CPU物理ID兼容适配

## [1.90.204] 2025-09-24
修复GPU FimwareVersion问题

## [1.90.203] 2025-09-24
npu排序规则适配多种npu命名

## [1.90.202] 2025-09-23
/redfish/v1/PerformanceCollection接口网口相关资源汇聚

## [1.90.201] 2025-09-22
/redfish/v1/PerformanceCollection接口风扇、电源相关资源汇聚

## [1.90.200] 2025-09-22
redfish资产清单接口支持区别systemid

## [1.90.199] 2025-09-22
/redfish/v1/PerformanceCollection接口风扇、电源相关资源汇聚

## [1.90.198] 2025-09-20
修复psuinfo cli接口显示问题

## [1.90.197] 2025-09-20
snmp支持功率封顶动作设置为LogEventOnly与文档保持一致

## [1.90.196] 2025-09-20
修复升级时升级进度卡在0的问题

## [1.90.195] 2025-09-20
设置多网口参数适配

## [1.90.194] 2025-09-20
支持redfish接口获取RAID卡的信息

## [1.90.193] 2025-09-20
支持redfish接口获取RAID卡的信息

## [1.90.192] 2025-09-19
web、redfish、snmp支持功率封顶动作设置为LogEventOnly

## [1.90.191] 2025-09-19
修复TPCM业务判断条件

## [1.90.189] 2025-09-19
优化查询Fru接口性能

## [1.90.188] 2025-09-19
修复FirmwareInventory下的ReleaseDate为null的情况

## [1.90.187] 2025-09-19
web网口设置/查询逻辑适配

## [1.90.186] 2025-09-18
不支持功能redfish接口裁剪

## [1.90.186] 2025-09-18
web接口 OemIdentifier字段整改

## [1.90.185] 2025-09-18
调整TPCM业务判断条件

## [1.90.184] 2025-09-18
web侧适配不同网口模式场景

## [1.90.183] 2025-09-18
Redfish事件订阅资源版本升级至1.13.0

## [1.90.182] 2025-09-18
修复网卡Boardid redfish接口与web_backend接口不一致

## [1.90.181] 2025-09-17
web接口新增syslog上报支持的日志类型属性

## [1.90.180] 2025-09-17
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.179] 2025-09-17
cleancode整改

## [1.90.178] 2025-09-17
整改mib文件主键范围

## [1.90.177] 2025-09-17
web侧适配不同网口模式场景

## [1.90.176] 2025-09-17
多网口web测cleancode清理

## [1.90.175] 2025-09-17
修复安全下电超时时间参数范围校验失败但仍然可以开启下电超时功能的问题

## [1.90.174] 2025-09-17
npu日志web收集兼容性适配

## [1.90.173] 2025-09-17
优化OEM用户密码长度超出512时的提示信息

## [1.90.172] 2025-09-17
修复部分redfish接口返回uri异常的问题

## [1.90.171] 2025-09-15
接口配置优化

## [1.90.170] 2025-09-16
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.169] 2025-09-16
支持可观测功能裁剪后不显示前端页面

## [1.90.168] 2025-09-15
变更Snmp trap上报EventFormatType类型

## [1.90.167] 2025-09-15
整改mib文件主键范围

## [1.90.166] 2025-09-15
修复webrest接口查询的newwork信息，PrefixLength的返回类型错误，为str，预期为number

## [1.90.165] 2025-09-15
OperatingSpeedsMHz字段修改为OperatingSpeedMHz

## [1.90.164] 2025-09-15
通电开机策略统一进行设置,避免web显示通电开机策略获取异常

## [1.90.163] 2025-09-15
cleancode整改

## [1.90.162] 2025-09-15
PerformanceCollection资源汇聚接口新增内存、CPU使用率

## [1.90.161] 2025-09-15
修复MetricReport资源odata.id字段显示问题

## [1.90.160] 2025-09-14
修复安全子系统mib编译告警问题

## [1.90.159] 2025-09-13
修复PATCH EthernetInterfaces传入空请求体时报错问题

## [1.90.158] 2025-09-13
修复客户仓redfish接口报500的问题

## [1.90.157] 2025-09-13
修复powerstatic snmp接口访问不通的问题

## [1.90.156] 2025-09-13
修复web接口网口设置适配

## [1.90.155] 2025-09-12
修复redfish查询SP333网卡连接状态显示错误问题

## [1.90.154] 2025-09-13
新增记录操作日志的web_rest接口

## [1.90.153] 2025-09-12
修复不同接口显示span不一致问题

## [1.90.152] 2025-09-12
修复设置功耗封顶权限问题

## [1.90.151] 2025-09-12
CPU物理、逻辑ID兼容适配

## [1.90.150] 2025-09-12
修复电源状态属性查询为null

## [1.90.149] 2025-09-12
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.148] 2025-09-11
PowerSupplies资源Members下的chassisid未传参

## [1.90.147] 2025-09-11
cleancode整改

## [1.90.146] 2025-09-11
电源版本信息格式优化

## [1.90.145] 2025-09-11
修复MibBrowser与smidump工具编译mib文件问题

## [1.90.144] 2025-09-10
支持基础安全能力

## [1.90.143] 2025-09-10
电源版本信息格式优化

## [1.90.142] 2025-09-10
修复mib文件中信息和电源告警信息不一致

## [1.90.141] 2025-09-09
修复单转子风扇传感器Name字段问题

## [1.90.140] 2025-09-09
修复单网口场景修改ip失败问题

## [1.90.139] 2025-09-09
修复重构状态硬盘RebuildState信息显示

## [1.90.138] 2025-09-09
PowerSupplies资源Schema修改

## [1.90.137] 2025-09-09
支持UIRest接口进行网口展示和设置适配

## [1.90.136] 2025-09-09
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.135] 2025-09-09
支持UIRest接口进行网口展示和设置适配

## [1.90.134] 2025-09-09
修复设置DNS IP地址RelatedProperties绑定错误问题

## [1.90.133] 2025-09-09
新增PowerSupplies资源

## [1.90.132] 2025-09-09
为多网口需求配适redfish接口

## [1.90.131] 2025-09-08
修正对外接口版本号，顺序异常的问题 

## [1.90.130] 2025-09-08
电源过温告警事件描述修改

## [1.90.129] 2025-09-08
互联网定制内容移动到其他仓

## [1.90.128] 2025-09-08
redfish查询RAID卡，bdf属性改为十六进制且使用rootbdf

## [1.90.127] 2025-09-05
修复网页切换ocp的ncsi网口后无法显示当前网口指向问题

## [1.90.126] 2025-09-06
优化计算风扇转速实现

## [1.90.125] 2025-09-05
删除LinkBoardCollection多余index文件

## [1.90.124] 2025-09-06
修复PowerSubsystem资源下的PowerSupplyRedundancy对象的MinNeededInGroup错误

## [1.90.123] 2025-09-05
系统锁定开启后禁止设置GMAC地址

## [1.90.122] 2025-09-05
没有bbu时，RaidControllerBBUType显示NA

## [1.90.122] 2025-09-05
新增硬件度量失败告警

## [1.90.121] 2025-09-05
移除多余未使用oem字段

## [1.90.120] 2025-09-05
串口对象Availability为2时不对外展示

## [1.90.119] 2025-09-05
修复FirmwareInventory下的ReleaseDate不满足date_time格式问题

## [1.90.118] 2025-09-04
网口连接状态北向接口重构

## [1.90.117] 2025-09-03
修复web接口查询网卡ComponentUniqueID字段与redfish接口查询显示不一致问题

## [1.90.116] 2025-09-04
NPU网口连接状态修改

## [1.90.115] 2025-09-04
自定义Status字段描述整改

## [1.90.114] 2025-09-03
bma的接口迁移

## [1.90.113] 2025-09-03
GetUpdateProgress响应体修改适配

## [1.90.112] 2025-09-03
修复redfish查询thermalsubsystem.v1_2_接口

## [1.90.111] 2025-09-03
修改字段整改后ipmcget -d version命令回显未对齐问题

## [1.90.110] 2025-09-02
社区cleancode整改

## [1.90.109] 2025-09-02
修复redfish查询MCX623436AN-CDAB网卡ComponentUniqueID字段为空的问题

## [1.90.108] 2025-09-02
CPU物理、逻辑ID兼容适配

## [1.90.107] 2025-09-02
修复redfish设置功率封顶值为边界之外的值响应不符合预期

## [1.90.106] 2025-08-29
修复BIOS发布日期不符合redfish标准规范的问题

## [1.90.105] 2025-09-02
修复cli修改密码为空无回显问题

## [1.90.104] 2025-09-02
支持数据采集数据导出

## [1.90.103] 2025-09-02
修复mib编译告警

## [1.90.102] 2025-09-01
修复jobservice schema文件访问失败问题

## [1.90.101] 2025-09-01
修复系统告警无法查询的问题

## [1.90.100] 2025-08-29
新增电源告警码字母改成大写，解决无法mock问题

## [1.90.100] 2025-09-01
修改hostinterface的schema描述

## [1.90.99] 2025-08-29
修改时间接口添加时区处理

## [1.90.98] 2025-08-30
修复Redfish接口创建会话响应体中的UserId应为number类型实际为string的问题

## [1.90.97] 2025-08-30
支持Redfish替换证书标准命令

## [1.90.96] 2025-08-29
新增BIOS版本发布日期

## [1.90.95] 2025-08-28
修复SequenceNums为空时下发隔离请求不返回400的问题

## [1.90.94] 2025-08-28
EventDestination资源支持snmp trap上报

## [1.90.93] 2025-08-28
社区敏感词排查

## [1.90.92] 2025-08-28
支持DDR4内存动态重映射开关

## [1.90.91] 2025-08-28
错误包数获取适配多种类型光模块

## [1.90.90] 2025-08-28
MemPatrolScrubAlarmEnabled属性开关适配PrivilegeMap信息

## [1.90.89] 2025-08-28
字段整改

## [1.90.88] 2025-08-28
snmp 新增告警

## [1.90.87] 2025-08-28
新增TPSU系列告警描述 

## [1.90.86] 2025-08-28
NPU信息查询接口匹配规则适配多型号NPU 可靠性增强

## [1.90.85] 2025-08-28
NPU信息查询接口匹配规则适配多型号NPU

## [1.90.84] 2025-08-27
安全子系统敏感信息排查

## [1.90.83] 2025-08-27
电源砖功耗不计入总功耗

## [1.90.82] 2025-08-26
新增电容告警描述 

## [1.90.81] 2025-08-25
新增 bios falsh导出web接口

## [1.90.80] 2025-08-25
mib文件新增canbus协议类型

## [1.90.79] 2025-08-25
redfish接口迁移

## [1.90.78] 2025-08-23
npu日志收集功能兼容性适配

## [1.90.77] 2025-08-23
回退日志收集功能修改

## [1.90.76] 2025-08-23
优化npu日志收集功能，根据ProcessorType判断

## [1.90.75] 2025-08-23
新增带有bmc复位原因的事件trap oid

## [1.90.74] 2025-08-23
支持查询光模块错误包数

## [1.90.73] 2025-08-22
网络适配器获取时间优化

## [1.90.72] 2025-08-22
支持查询PCIeSlots资源信息

## [1.90.71] 2025-08-22
修复电源砖PositionId显示错误；修复BMC Web泵显示顺序异常的问题

## [1.90.70] 2025-08-22
redfish接口支持精简日志收集功能

## [1.90.69] 2025-08-21
产品导入数字证书应校验证书的有效性

## [1.90.68] 2025-08-21
修改redfish接口查询Managers信息

## [1.90.67] 2025-08-20
删除bios register静态文件

## [1.90.66] 2025-08-15
DPU支持双CPLD适配

## [1.90.65] 2025-08-15
支持PCIe设备信息查询

## [1.90.64] 2025-08-15
支持redfish接口NPUNum显示

## [1.90.63] 2025-08-14
支持retimer版本信息显示

## [1.90.62] 2025-08-14
powerSupplyInfo的属性GetPowerSupplyProtocol新增canbus协议

## [1.90.61] 2025-08-11
修改风扇和泵下发调速校验的方式

## [1.90.60] 2025-08-11
修复redfish接口逻辑盘信息中ArrayID不符合实际的问题

## [1.90.60] 2025-08-11
修复创建逻辑盘默认参数校验问题

## [1.90.59] 2025-08-11
EthIntfs资源支持StaticNameServers属性并统一动态模式下不可写DNS IP

## [1.90.58] 2025-08-11
支持NPU资源的BandWidth属性

## [1.90.58] 2025-08-11
修复接口属性为Null的问题，处理未配置bmc.kepler.System.PCIeDevices.PCIeCard（如NPU卡）但直接使用的场景

## [1.90.57] 2025-08-09
SNMP新增CPU与外围器件链路异常告警

## [1.90.56] 2025-08-09
新增BMC协处理器升级失败北向接口展示

## [1.90.55] 2025-08-08
修复PSU没插满条件下，出现电源转换器信息丢失

## [1.90.54] 2025-08-07
支持redfish接口查询单电源深度休眠状态

## [1.90.53] 2025-08-06
修复Redfish接口查询固件信息，电源固件数量超过10个显示异常问题；修复电源砖cli接口显示没对齐的问题

## [1.90.52] 2025-08-05
支持cli设置电源告警锁存

## [1.90.51] 2025-08-04
支持redfish接口查询NTP Server信息

## [1.90.50] 2025-08-04
修复使用错误的url查询LCN交换系统软件版本、软件补丁版本、返回200，不符合预期的问题

## [1.90.49] 2025-08-04
修改raid卡jbodstatesupported取值逻辑

## [1.90.48] 2025-08-01
在rest接口中新增MaxAccountLockoutThreshold,MaxAccountLockoutDuration,MaxHistoryPasswordCount的GET方法

## [1.90.47] 2025-07-31
优化cli版本号查询接口实现


## [1.90.46] 2025-07-31
修复极端场景下获取session属性失败导致接口返回异常问题

## [1.90.45] 2025-07-31
纯液冷机型，snmp接口发送fanproperty相关接口默认返回无效值

## [1.90.44] 2025-07-31
修改设置可观测指标使能时，如果未设置指标使能属性会清空所有指标的使能问题

## [1.90.43] 2025-07-31
解除用户密码输入长度限制，交由业务进行限制

## [1.90.42] 2025-07-31
修复获取AccountPolicy资源失败导致web无法登录的问题

## [1.90.41] 2025-07-31
事件注册表新增告警信息

## [1.90.40] 2025-07-30
修复os下电后web界面风扇占空比不为0

## [1.90.39] 2025-07-30
在web新增属性显示电源所在的位置

## [1.90.38] 2025-07-30
弹出和挂载虚拟媒体支持配置锁定

## [1.90.37] 2025-07-29
修复cli查询raid卡写缓存策略拼写错误

## [1.90.36] 2025-07-30
支持cli接口设置和查询host GMAC地址

## [1.90.35] 2025-07-29
/redfish/v1/Systems/:systemid/ProcessorView 返回的socket改为直接获取LogicalId

## [1.90.34] 2025-07-21
修复cli创建热备盘失败的问题

## [1.90.33] 2025-07-29
新增属性EstimatedRemainingTime，表征当前升级任务预估剩余时间

## [1.90.33] 2025-07-29
修复Atlas 300I Duo卡PowerWatt异常值判断

## [1.90.32] 2025-07-28
支持跟踪、指标、日志采集及上报策略配置

## [1.90.31] 2025-07-28
支持按区域复位NPU

## [1.90.30] 2025-07-26
支持电源PG告警信息收集；修改openUBMC社区版本的MIB

## [1.90.29] 2025-07-26
修复BoardInfo.json，Statements/Model未定义问题

## [1.90.28] 2025-07-25
修复processor信息redfish接口每次查询返回的etag容易反复变化的问题

## [1.90.27] 2025-07-25
SNMP新增电源接触不良告警

## [1.90.26] 2025-07-24
修复SNMP WALK失败，smidump文件编译MIB文件报错

## [1.90.25] 2025-07-23
mib文件新增告警

## [1.90.24] 2025-07-22
删除schema_checker excel依赖

## [1.90.23] 2025-07-21
支持高温下电后上电策略相关属性设置

## [1.90.22] 2025-07-14
支持升级交换固件

## [1.90.21] 2025-07-14
支持北向接口修改BMC本地系统时间

## [1.90.20] 2025-07-19
修复0x28000025告警描述

## [1.90.19] 2025-07-19
redfish接口合规性整改

## [1.90.18] 2025-07-18
支持查询固件升级吊销列表的北向接口

## [1.90.17] 2025-07-18
新增0x1A00006B告警

## [1.90.16] 2025-07-18
新增交换子卡序列号和部件编码

## [1.90.15] 2025-07-18
processor资源更新

## [1.90.14] 2025-07-17
支持电源PG告警信息收集；新增0x5D000021告警

## [1.90.13] 2025-07-16
优化RAID卡健康状态显示

## [1.90.12] 2025-07-16
NetworkProtocol支持RFB协议

## [1.90.11] 2025-07-16
支持查询固件完整性校验证书的北向接口

## [1.90.10] 2025-07-16
支持SNMP Trap新增OID上报模式北向接口

## [1.90.9] 2025-07-16
支持挂载和弹出Virtual Media媒体设备标准接口

## [1.90.8] 2025-07-15
支持可观测数据携带主机标识

## [1.90.7] 2025-07-14
支持泵控制

## [1.90.6] 2025-07-14
期望转速比配置错误修改

## [1.90.5] 2025-07-14
添加0x0500001D告警

## [1.90.4] 2025-07-12
支持北向接口显示控制器EpdSupported属性

## [1.90.3] 2025-07-11
修改版本号

## [1.90.2] 2025-07-11
当NVME盘温度超过127度时，修复WEB页面显示负数的问题

## [1.90.1] 2025-07-07
web_backend添加syslog协议类型标识

## [1.80.207] 2025-07-05
新增0x01000079告警

## [1.80.206] 2025-07-03
FDMService新增MemPatrolScrubAlarmEnabled属性

## [1.80.205] 2025-07-03
支持ipmcget -d version openUBMC INFO名字定制

## [1.80.204] 2025-07-03
支持ipmcget -d version版本号名字定制

## [1.80.203] 2025-07-01
支持查询led显示Local Control和Override State的默认颜色

## [1.80.202] 2025-07-01
将storage的scheme修改为实现一致

## [1.80.201] 2025-06-30
修复BootEnable设置true不生效问题

## [1.80.200] 2025-06-30
修复cli查询Raid卡没有mode描述问题

## [1.80.199] 2025-06-28
修复redfish查询SSL证书信息标准字段问题

## [1.80.198] 2025-06-28
更新readme

## [1.80.197] 2025-06-28
修复redfish查询Boards下的M2转接板信息CardNo错误

## [1.80.196] 2025-06-27
北向接口CPU温度为32768时，显示为null

## [1.80.195] 2025-06-25
修复ipmcset -d clearcmos不会提示调用者无权限

## [1.80.193] 2025-06-25
ImportNtpKey补充参数校验

## [1.80.193] 2025-06-25
修复北向接口查询内存Technology映射错误

## [1.80.192] 2025-06-25
修复电源砖ID显示问题

## [1.80.191] 2025-06-24
schema整改

## [1.80.190] 2025-06-24
schema_checker增加JSONSchemas节点检查规则

## [1.80.189] 2025-06-24
redfish NtpSerivce操作超时问题修改

## [1.80.188] 2025-06-23
修复裁剪mib文件config文件位置

## [1.80.187] 2025-06-23
Power、Thermal相关redfish接口chassisid校验修改

## [1.80.186] 2025-06-23
修复网卡不支持lldp时，redfish设置lldp使能未报错问题

## [1.80.185] 2025-06-23
修复schema检查工具接口返回值

## [1.80.184] 2025-06-23
redfish命令查询BMCSDK版本默认值修改为null

## [1.80.183] 2025-06-21
schema整改

## [1.80.182] 2025-06-21
修复设置封顶值失败后误开启功耗封顶

## [1.80.181] 2025-06-21
修复自定义用户配置安全管理权限后通过WEB生成CSR文件失败问题

## [1.80.180] 2025-06-21
刷新硬件身份基准值同步刷新资产变更信息需统一在OS上电情况下才支持刷新

## [1.80.179] 2025-06-21
snmp mib文件适配

## [1.80.178] 2025-06-21
安全子系统裁切ldap与双因素认证相关snmp命令

## [1.80.177] 2025-06-21
web语言设置仅支持中英文

## [1.80.176] 2025-06-21
风扇不在位对应的风扇reading值预期显示为null

## [1.80.175] 2025-06-20
修复uri:/redfish/v1/Systems/:systemid未回显直通盘信息

## [1.80.174] 2025-06-20
新增redfish sp相关接口&&删除openubmc web不支持的功能

## [1.80.173] 2025-06-20
支持cli接口在已有阵列创建逻辑盘

## [1.80.172] 2025-06-20
优化redfish查询ECC信息的异常默认值；修复NPU的snmp接口电压、功耗显示double类型数据报错；优化SDI卡功耗显示

## [1.80.171] 2025-06-20
新增openubmc的mib文件和readme

## [1.80.170] 2025-06-20
web添加支持语言标识

## [1.80.169] 2025-06-19
VNC功能接口迁移

## [1.80.168] 2025-06-19
Power接口性能优化

## [1.80.167] 2025-06-19
修改/UI/Rest/System/Thermal设置MPC开关在没有资源树路径时的报错信息

## [1.80.166] 2025-06-19
扩展raid卡的支持范围

## [1.80.165] 2025-06-18
openubmc WEB页面删除不支持功能

## [1.80.164] 2025-06-18
修复bios全打印开关接口调用失败的问题

## [1.80.163] 2025-06-18
修复查询网卡版本异常问题

## [1.80.162] 2025-06-18
修复BMA、SP 、license web接口

## [1.80.161] 2025-06-17
【问题描述】修复DiagnosticService资源下获取LogAutoCollectEnable、LogAutoCollectInterval属性问题

## [1.80.160] 2025-06-17
redfish接口Patch方法添加PrivilegeMap配置

## [1.80.159] 2025-06-17
修复查询网卡版本异常问题

## [1.80.158] 2025-06-17
cleancode清理

## [1.80.157] 2025-06-16
修复bbu在位信息更新错误问题

## [1.80.156] 2025-06-16
cleancode清理

## [1.80.155] 2025-06-16
修复cli接口查询NIC版本不符合预期问题

## [1.80.154] 2025-06-16
ssl证书父资源补充

## [1.80.153] 2025-06-16
回退rest接口mcu版本回显逻辑

## [1.80.152] 2025-06-15
修复redfish接口的Boards资源显示问题

## [1.80.151] 2025-06-15
修复逻辑盘属性问题的redfish接口和web接口

## [1.80.150] 2025-06-15
能效管理子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.149] 2025-06-15
安全组件schema整改

## [1.80.148] 2025-06-14
修复CPLDVersion打印

## [1.80.147] 2025-06-14
修改rest接口获取MCU版本回显逻辑

## [1.80.146] 2025-06-14
修复PowerSupplyRedundancy资源
风扇SpeedPercent增加DataSourceUri
RailPowerWatts、RailVoltage资源修改

## [1.80.145] 2025-06-14
修改ThermalSubsystem下的Status
修改power接口uri校验

## [1.80.144] 2025-06-14
修复webrest接口连续传感器ReadingValue不为数字类型的问题

## [1.80.143] 2025-06-14
异构算力子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.142] 2025-06-14
修改密码有效期相关属性时对空请求逻辑判断修改

## [1.80.141] 2025-06-14
RAS子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.140] 2025-06-13
补齐缺失的jsonschemas节点

## [1.80.139] 2025-06-13
北向接口合规性整改

## [1.80.138] 2025-06-13
北向接口合规性整改

## [1.80.137] 2025-06-13
解析字符串时防止乱序，使用json decode替代decode

## [1.80.136] 2025-06-13
安全管理北向接口合规性问题整改

## [1.80.135] 2025-06-13
修复schema_checker请求体对string类型模式匹配不全问题

## [1.80.134] 2025-06-12
安全管理北向接口合规性整改

## [1.80.133] 2025-06-12
框架子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.132] 2025-06-12
RAS子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.131] 2025-06-12
修复NtpService操作动态@odata.id字段未格式化成功问题

## [1.80.130] 2025-06-11
支持cli接口创建cacheccade逻辑盘

## [1.80.129] 2025-06-11
映射器检查添加PrivilegeMap检查

## [1.80.128] 2025-06-11
修复OS下电，Web查询CPU、内存占用率为0的问题

## [1.80.127] 2025-06-11
对用户易变属性（上次登录时间）做IgnoreEtags标记

## [1.80.126] 2025-06-10
Raid卡cli接口补齐

## [1.80.125] 2025-06-11
修复schema_checker动态@odata.id字段解析失败问题

## [1.80.124] 2025-06-10
适配默认值修改，保证北向不变更

## [1.80.123] 2025-06-10
PrivilegeMap基础服务遗漏配置

## [1.80.122] 2025-06-09
优化cli命令查询SDI卡的CPLDVersion

## [1.80.121] 2025-06-09
DiagnosticService资源下新增LogAutoCollectEnable、LogAutoCollectInterval属性，新增StartCollectLog方法

## [1.80.120] 2025-06-08
新增并行生效与升级资源协作接口

## [1.80.119] 2025-06-08
支持openUBMC显示BMCSDK的版本号

## [1.80.118] 2025-06-07
删除Schema中重复定义的OemAction

## [1.80.117] 2025-06-07
并行升级支持redfish接口

## [1.80.116] 2025-06-07
PrivilegeMap补齐

## [1.80.115] 2025-06-06
PrivilegeMap补齐

## [1.80.114] 2025-06-06
修复关闭专用网口Vlan后设置Vlanid非法值未报错的问题

## [1.80.113] 2025-06-06
修复ldap配置不同权限组时登录后只能获取一个权限组的问题

## [1.80.112] 2025-06-05
修复npu信息接口的温度、使用率属性异常值没有显示为null

## [1.80.111] 2025-06-05
PrivilegeMap接口配置修改

## [1.80.110] 2025-06-04
修复WEB页面FRU信息排列乱序问题

## [1.80.109] 2025-06-04
支持硬盘接口获取硬盘固件版本属性

## [1.80.108] 2025-06-04
web页面显示SN

## [1.80.107] 2025-06-04
PrivilegeMap基础服务、通用硬件接口配置修改

## [1.80.106] 2025-06-04
Power支持Redfish新标准

## [1.80.105] 2025-06-03
支持web界面显示优选的电源工作模式及主用电源列表

## [1.80.104] 2025-05-30
PrivilegeMap基础服务、通用硬件接口配置

## [1.80.103] 2025-06-03
AccountService接口新增Oem属性支持配置框架通信配置

## [1.80.102] 2025-06-02
支持web接口获取所有风扇duty

## [1.80.101] 2025-05-30
新增ActionResponse字段的校验规则

## [1.80.100] 2025-05-30
增加Role资源ResourceExist校验逻辑

## [1.80.99] 2025-05-30
支持Rest/Redfish接口新增删除自定义用户角色

## [1.80.98] 2025-05-29
支持Power资源新增修改电源冗余模式

## [1.80.97] 2025-05-30
PrivilegeMap新增安全、证书相关接口配置

## [1.80.96] 2025-05-29
支持利用AccountPolicy中的Visible属性呈现用户

## [1.80.95] 2025-05-29
刷新硬件身份度量需要同步刷新资产变更基准值

## [1.80.94] 2025-05-28
修复DeviceClass字段没有按照Redfish标准实现问题

## [1.80.93] 2025-05-27
补充PrivilegeMap信息：PowerConverterCollection, PowerConverter, PowerSubsystem

## [1.80.92] 2025-05-26
基础框架补充PrivilegeMap信息

## [1.80.91] 2025-05-26
支持web界面显示硬盘位置

## [1.80.90] 2025-05-23
删除多余URL

## [1.80.89] 2025-05-23
提供privilege权限地图配置

## [1.80.88] 2025-05-22
刷新基准值rest接口增加二次认证

## [1.80.87] 2025-05-22
支持Redfish下Manager资源中Manufacturer属性

## [1.80.86] 2025-05-22
支持Redfish资源NtpService下可以导入NTP组密钥

## [1.80.85] 2025-05-21
支持获取关键处理器身份度量信息和刷新关键处理器身份基准值rest接口

## [1.80.84] 2025-05-21
lastresettime 忽略etag值变化

## [1.80.83] 2025-05-20
redfish System资源ConfigurationModel自定义属性增加字符串长度限制

## [1.80.82] 2025-05-20
修改Redfish下EthernetInterfaces资源Links属性关联的Chassis资源路径

## [1.80.81] 2025-05-20
HttpsCert支持CertificateSigningRequest字段

## [1.80.79] 2025-05-19
PowerConverter Schema文件补充字段定义

## [1.80.78] 2025-05-19
优化正向采集插件

## [1.80.77] 2025-05-19
RAS接口支持配置PrivilegeMap信息

## [1.80.76] 2025-05-17
支持装备测试正向采集特性

## [1.80.75] 2025-05-16
支持Redfish下EthernetInterfaces详细资源

## [1.80.74] 2025-05-16
PowerConverter Schema文件补充字段定义

## [1.80.73] 2025-05-16
CertificateService ActionInfo整改

## [1.80.72] 2025-05-14
Thermal相关资源支持redfish新标准

## [1.80.71] 2025-05-13
新增遥测Schema文件

## [1.80.70] 2025-05-13
遥测ActionInfo URI修改

## [1.80.69] 2025-05-13
修复可观测redfish接口修改Address报错信息缺失

## [1.80.68] 2025-05-10
ProcessorID优先使用新属性ProcessorIDString，兼容通过老属性ProcessorID获取

## [1.80.67] 2025-05-10
修复设置vlan id未生效的问题

## [1.80.66] 2025-05-10
web-rest新增安全启动相关接口

## [1.80.65] 2025-05-10
可观测服务rest接口设置Id为必需字段

## [1.80.64] 2025-05-10
可观测服务redfish接口新增Protocol字段

## [1.80.63] 2025-05-10
修改可观测服务redfish接口与web接口名称

## [1.80.62] 2025-05-09
修复BMC重启过程中NetworkAdapter硬件资源redfish接口@odata.id字段偶现错误问题

## [1.80.61] 2025-05-09
修复生成CSR失败问题

## [1.80.60] 2025-05-09
修复snmp生成CSR失败问题

## [1.80.59] 2025-05-09
支持snmp查询BMC协处理器版本号

## [1.80.58] 2025-05-09
修复WEB生成CSR无提示生成中问题

## [1.80.57] 2025-05-09
mib补充peuboardcpld

## [1.80.56] 2025-05-09
新增遥测测试报文redfish接口ActionInfo

## [1.80.55] 2025-05-09
Chassis支持redfish新标准

## [1.80.54] 2025-05-08
支持收集NPU Device Log

## [1.80.53] 2025-05-08
PrivilegeMap资源新增定制接口相关配置

## [1.80.52] 2025-05-08
修复/redfish/v1/Chassis/:chassisid/PCIeDevices/:id/Functions/:funcid路径大小写敏感问题

## [1.80.51] 2025-05-07
PrivilegeMap资源新增接口服务相关配置

## [1.80.50] 2025-05-07
修改片上内存信息展示

## [1.80.49] 2025-05-07
国密证书redfish查询值修正

## [1.80.48] 2025-05-06
与v2保持一致，redfish事件订阅状态重试次数限定为[3, 10]，重试间隔限定为[60, 600]

## [1.80.47] 2025-05-06
web-rest AdvancedSecurity下新增AllowedLoginInterfaces属性

## [1.80.46] 2025-05-06
修改片上内存信息展示

## [1.80.45] 2025-05-05
支持国密证书管理的北向接口

## [1.80.44] 2025-05-06
修复光模块电流下限阈值为0时显示--问题

## [1.80.43] 2025-05-06
修护v1.json中的URL拼接错误

## [1.80.42] 2025-05-06
回退修复DeviceClass符合redfish规范取值

## [1.80.41] 2025-05-05
CA证书Redfish属性支持兼容性展示策略

## [1.80.40] 2025-04-30
修复DeviceClass符合redfish规范取值

## [1.80.39] 2025-04-30
添加在BIOS阶段，禁止KVM/VNC键盘输入的字段schema说明

## [1.80.38] 2025-04-30
支持遥测属性配置

## [1.80.37] 2025-04-30
支持redfish新标准查询网口SpeedMbps信息

## [1.80.36] 2025-04-30
Rest支持查询tpcm license信息

## [1.80.35] 2025-04-30
支持查询指定PCIEDevices资源信息

## [1.80.34] 2025-04-30
新增网卡PartNumber, SerialNumber属性

## [1.80.33] 2025-04-29
新增所有时间源同步失败告警oid

## [1.80.32] 2025-04-29
修复BMC协处理器获取问题

## [1.80.31] 2025-04-29
支持光模块劣化故障预测功能开关

## [1.80.30] 2025-04-29
redfish新增标准资源PrivilegeMap

## [1.80.29] 2025-04-29
支持用户名设置提示优化

## [1.80.28] 2025-04-27
修复命令行ipmcset -t storage -d ctrlconfig -v回显问题

## [1.80.27] 2025-04-27
支持扩展NPU等AI卡的资产清单数据

## [1.80.26] 2025-04-25
支持查询BMC协处理器版本号

## [1.80.25] 2025-04-25
内存介质类型修改

## [1.80.24] 2025-04-25
修复可信资产需求新加的NetworkAdapter资产redfish接口的@odata.id属性为null的问题

## [1.80.23] 2025-04-25
支持BIOS启动阶段禁用KVM、VNC键盘

## [1.80.22] 2025-04-24
Redfish ManagerAccountCollection资源增加LoginAudit属性

## [1.80.21] 2025-04-24
修复MetricReportDefinitions和MetricReport字段显示问题

## [1.80.20] 2025-04-24
支持配置专用网口和NCSI网口的VLAN取值范围的上下限

## [1.80.19] 2025-04-23
支持CLI导出NPU DFX日志

## [1.80.18] 2025-04-23
修复Maxlanes、LanesInUse类型不对问题

## [1.80.17] 2025-04-22
Redfish用户资源新增LoginAudit属性

## [1.80.16] 2025-04-21
反合加固问题修复

## [1.80.15] 2025-04-19
补充LCNService相关schema文件

## [1.80.14] 2025-04-17
修复NTPServers格式不正确的问题

## [1.80.13] 2025-04-16
支持交换web信息显示和日志采集

## [1.80.12] 2025-04-16
【修改描述】新建issue模板

## [1.80.11] 2025-04-15
电源转换器redfish接口缺少额定功率，输入电压

## [1.80.10] 2025-04-15
修复redfish中查询cpu内存hbm部分属性缺失

## [1.80.9] 2025-04-14
修复redfish中Port和NpuId映射不正确的问题

## [1.80.8] 2025-04-14
完善OemIdentifier信息

## [1.80.7] 2025-04-13
修复rackmount DT

## [1.80.6] 2025-04-12
新增NPU与交换版期间链路异常告警的snmp接口

## [1.80.5] 2025-04-11
redfish支持查询设置版本吊销使能与吊销列表需求问题修复

## [1.80.4] 2025-04-11
新增CSR文件损坏后的恢复能力

## [1.80.3] 2025-04-10
支持CLI导出CPU DFX日志

## [1.80.2] 2025-04-10
web支持syslog配置和查询系统串口/BMC串口/故障诊断/板卡芯片日志

## [1.80.1] 2025-04-07
新增redfish接口设置redfish时间订阅的重试间隔和重试次数

## [1.70.175] 2025-04-07
redfish新增生效固件POST接口

## [1.70.174] 2025-03-31
修复web与redfish开启用户IPMI登录接口时跳过重置密码问题

## [1.70.173] 2025-03-30
修复raid卡redfish接口与资料不一致的问题：修改资料

## [1.70.172] 2025-03-30
openUBMC开源