# Changelog
All notable changes to this project will be documented in this file.
## [1.91.5] 2026-02-13
适配紧急登录用户属性只能管理员获取的问题

## [1.91.4] 2026-02-09
修复/redfish/v1/Systems/:systemid/Actions/ComputerSystem.Reset 接口返回200但是环境没有AC

## [1.91.3] 2026-02-09
网口模式设置为自动才提示缺少member参数

## [1.91.2] 2026-01-26
调整紧急登录用户属性读取权限

## [1.91.1] 2026-01-26
修复设置非法NTP轮询间隔不报错问题

## [1.90.457] 2025-12-29
修复光模块资产信息odata.id显示错误的问题

## [1.90.456] 2025-12-26
修复web端修改网口前端不显示网口的问题 

## [1.90.455] 2025-12-23
修复DT获取配置路径

## [1.90.454] 2025-12-23
修复DT运行失败问题

## [1.90.453] 2025-12-20
修复redfish 资源NetworkDeviceFunction多余字段

## [1.90.452] 2025-12-22
修复NetworkAdapters资源下boardid不符合预期问题

## [1.90.451] 2025-12-22
修复redfish CurrentSpeedGbps误将默认值当成有效值的问题

## [1.90.450] 2025-12-20
修复redfish 资源和标准资源不符的情况

## [1.90.449] 2025-12-20
修复redfish ThermalSubsystem接口FanRedundancy属性异常超时问题

## [1.90.448] 2025-12-19
修复redfish接口的PCIeFunctions的Members里的属性没有@odata.id的问题

## [1.90.447] 2025-12-19
修复双 RAID 场景下多处 Disk Array 呈现有误的问题

## [1.90.446] 2025-12-19
修复"BMC作为PCIe EP故障"的告警缺失SNMP Trap OID配置的问题

## [1.90.445] 2025-12-19
修复ReadingStatus显示reading问题

## [1.90.445] 2025-12-19
webrest接口BMA相关属性名调整

## [1.90.444] 2025-12-19
修复redfish DriveMetrics接口属性名称异常问题

## [1.90.443] 2025-12-19
修复snmp无法查询ocp相关信息问题

## [1.90.442] 2025-12-19
修复RAID卡web接口条带大小显示错误的问题

## [1.90.441] 2025-12-19
AI辅助生成北向接口DT

## [1.90.440] 2025-12-18
修复处理器path获取不到，网口关联处理器Uri显示异常的问题

## [1.90.439] 2025-12-18
修复RAID卡条带大小异常值显示错误的问题

## [1.90.438] 2025-12-18
多网口场景-专用网口vlan设置能力裁剪

## [1.90.437] 2025-12-18
cleancode 清理

## [1.90.436] 2025-12-18
修复存在OCP卡时切换网口模式为自动选择会提示操作失败的问题

## [1.90.435] 2025-12-18
优化redfish的Thermal接口访问时间

## [1.90.434] 2025-12-18
支持PowerSupplyMetrics接口

## [1.90.433] 2025-12-18
修复光模块北向显示错误

## [1.90.432] 2025-12-18
支持新增redfish标准PowerDistributionMetrics资源

## [1.90.431] 2025-12-18
修复/redfish/v1/CHassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id下Links接口和层级不一致的问题

## [1.90.430] 2025-12-18
修复光模块北向显示错误

## [1.90.429] 2025-12-18
cleancode清理

## [1.90.428] 2025-12-18
支持新增redfish标准PowerEquipment资源

## [1.90.427] 2025-12-18
支持新增redfish标准PowerDistribution资源

## [1.90.426] 2025-12-17
支持webvnc服务的端口和端口状态管理

## [1.90.425] 2025-12-17
Privilege Map优化

## [1.90.424] 2025-12-17
支持PowerSubsystem接口(升级)

## [1.90.423] 2025-12-17
fix:ManagerAccount接口改密时二次认证失败后仍完成改密

## [1.90.422] 2025-12-17
cleancode清理

## [1.90.421] 2025-12-17
fix:Password通过插件抛错未关联属性

## [1.90.420] 2025-12-17
修复redfish模拟告警接口未配置配置锁定问题

## [1.90.419] 2025-12-16
cleancode清理

## [1.90.418] 2025-12-16
修复Thermal接口访问超时问题

## [1.90.417] 2025-12-16
cleancode问题扫描清理

## [1.90.416] 2025-12-16
修复NICs接口设置ipv6请求体只有Address问题

## [1.90.415] 2025-12-16
cleancode问题扫描清理

## [1.90.414] 2025-12-16
cleancode问题扫描清理

## [1.90.413] 2025-12-15
修复部分Gpu管理redfish接口字段实现和标准不一致问题

## [1.90.411] 2025-12-15
修复cli接口服务端口号与web不一致问题

## [1.90.411] 2025-12-15
优化脏污检测接口

## [1.90.410] 2025-12-15
修复vnc活跃会话数与实际不一致问题

## [1.90.409] 2025-12-15
/UI/Rest/System/Power下的PowerLimitExceptionAllowableValues属性变更为LimitExceptionAllowableValues

## [1.90.408] 2025-12-15
新增Redfish标准Chassis/Systems属性

## [1.90.407] 2025-12-15
ThermalMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.406] 2025-12-15
修复ManagerAccount资源的@odata.type展示问题

## [1.90.405] 2025-12-14
优化/UI/Rest/TrustedComputing/VirtualMachines接口性能

## [1.90.404] 2025-12-14
新增ManagerAccount资源标准Action用于修改账户密码

## [1.90.403] 2025-12-14
NICs redfish接口适配使能网口

## [1.90.402] 2025-12-14
cleancode清理

## [1.90.401] 2025-12-13
压缩预编译文件至一行

## [1.90.400] 2025-12-13
修复进风口历史温度录波功能裁剪，但redfish清空数据接口仍返回成功

## [1.90.399] 2025-12-13
ThermalEquipment资源支持redfish新标准

## [1.90.398] 2025-12-13
修复/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/chassisPSU1接口下RelatedItem下@odata.id显示不正常的问题

## [1.90.397] 2025-12-13
ThermalSubsystem相关资源支持redfish新标准

## [1.90.396] 2025-12-13
Pump资源新增PumpType、SerialNumber属性

## [1.90.395] 2025-12-12
修复web页面查看PCIeCard的Board ID为无效值时显示不正常的问题

## [1.90.394] 2025-12-12
修复SerialInterfaces redfish接口响应404问题

## [1.90.393] 2025-12-12
更新rackmount版本号

## [1.90.392] 2025-12-12
VMM会话支持不同主机管理

## [1.90.391] 2025-12-12
支持MemoryMetrics接口新标准

## [1.90.391] 2025-12-12
redfish接口不支持的机型不显示节能度量接口

## [1.90.390] 2025-12-12
支持ProcessorMetrics接口新标准

## [1.90.389] 2025-12-12
支持Redfish标准PCIeSlots属性

## [1.90.388] 2025-12-12
修复NPU卡总线信息和设备总线信息显示不正常的问题

## [1.90.387] 2025-12-11
双主机接口兼容性适配

## [1.90.386] 2025-12-11
修复Redfish的ETH-FLow顺序

## [1.90.385] 2025-12-11
双主机接口兼容性适配

## [1.90.384] 2025-12-11
  北向接口行为不一致排查整改

## [1.90.383] 2025-12-11
修复/UI/Rest/System/PowerControl接口ChassisType

## [1.90.382] 2025-12-11
NetworkAdapter相关资源支持redfish新标准

## [1.90.381] 2025-12-11
修复fru 80设备无法显示的问题

## [1.90.380] 2025-12-11
NetworkDeviceFunction相关资源支持redfish新标准

## [1.90.379] 2025-12-11
支持Redfish标准新增Storage资源

## [1.90.378] 2025-12-11
DriveMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.377] 2025-12-11
支持Redfish标准新增Volume资源

## [1.90.376] 2025-12-11
Port相关资源支持redfish新标准

## [1.90.375] 2025-12-10
NetworkInterface相关资源支持redfish新标准

## [1.90.374] 2025-12-10
NetworkAdapterMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.373] 2025-12-10
PortMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.372] 2025-12-10
修复节能健康度100时redfish返回null

## [1.90.371] 2025-12-10
修复redfish设置时间错误问题,补充设置时间涉及夏令时场景的处理

## [1.90.370] 2025-12-09
优化Redfish的IpVersion设置

## [1.90.369] 2025-12-10
/redfish/v1/Managers/:managerid/EnergySavingService/Measurement修复入参校验

## [1.90.368] 2025-12-10
NetworkDeviceFunctionMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.367] 2025-12-10
Drive相关资源支持redfish新标准

## [1.90.366] 2025-12-10
修复Managers新增schema文件漏加ref链接问题

## [1.90.365] 2025-12-09
修复BMC启动时，传感器状态为Warning的问题

## [1.90.364] 2025-12-09
支持redfish标准Pumps资源

## [1.90.363] 2025-12-09
设置网口模式响应添加报错信息

## [1.90.362] 2025-12-08
支持新增redfish标准SEL资源

## [1.90.361]25-12-08
支持Sensor接口升级

## [1.90.360] 2025-12-08
硬盘资源归属，CPU物理ID兼容适配

## [1.90.359] 2025-12-08
修复风扇转速在多转子情况下显示异常

## [1.90.358] 2025-12-08
修复redfish设置网口信息，响应体报错

## [1.90.357] 2025-12-08
更新0x03000069告警相关资料

## [1.90.356] 2025-12-08
修复0x24000025告警与接口查询返回不一致的问题

## [1.90.355] 2025-12-07
修复ComponentIntegrity属性展示错误问题

## [1.90.354] 2025-12-07
修复普通用户调用/redfish/v1/RegistryStore/Messages/en/{{SoftwareName}}.v1_0_0.json接口响应体返回null的问题

## [1.90.353] 2025-12-06
修复风扇不在位时也能查到相关转速

## [1.90.352] 2025-12-06
/UI/Rest/System/Power新增PowerLimitExceptionAllowableValues属性

## [1.90.351] 2025-12-06
修复webrest北向接口bdf为无效值时显示错误的问题

## [1.90.350] 2025-12-06
修复普通用户访问双因素认证页面

## [1.90.349] 2025-12-06
修复SmsEnabled字段缺失问题

## [1.90.348] 2025-12-06
修复Base.v1_0_0.json接口获取base.json信息失败的问题

## [1.90.347] 2025-12-05
修复/redfish/v1/Chassis/:chassisid/PCIeDevices/:id下BoardId为无效值时不显示null的问题

## [1.90.346] 2025-12-06
系统锁定时允许打开kvm

## [1.90.345] 2025-12-05
支持新增Redfish标准Managers属性

## [1.90.344] 2025-12-05
/redfish/v1/Managers/:managerid添加 Manufacturer 响应数据

## [1.90.343] 2025-12-05
使用代理方法替换原有校验

## [1.90.342] 2025-12-5
修复/redfish/v1/Chassis/:chassisid/Boards/:id接口返回网卡的DeviceType为nil的问题

## [1.90.341] 2025-12-4
WEB支持安全协处理器度量结果展示

## [1.90.340] 2025-12-04
修复导出dfx及boardlog无相关服务报错时无错误显示的问题

## [1.90.339] 2025-12-04
修复/redfish/v1/Systems/:id接口PATCH操作存在内部错误的问题

## [1.90.338] 2025-12-04
新增EstimatedDuration的schema描述
去除RelatedProperties中多余的‘#/’描述

## [1.90.337] 2025-12-04
支持web页面NPU卡显示资源总线信息和设备总线信息

## [1.90.336] 2025-12-04
修复SPDMGetSignedMeasurements接口中 Certificates 和 PublicKey 属性未正确填充的问题

## [1.90.335] 2025-12-04
cli适配3ip显示空字段场景

## [1.90.334] 2025-12-02
修复redfish配置错误文件名&异常处理

## [1.90.333] 2025-12-03
支持标准ComponentIntegrity资源

## [1.90.332] 2025-12-03
修复PCIeErrors获取计数错误的问题

## [1.90.331] 2025-12-03
/redfish/v1/Systems/:systemid/ProcessorView接口返回信息兼容NPU卡

## [1.90.330] 2025-12-03
修复设置最小工作电源数接口，异常值返回报错

## [1.90.329] 2025-12-02
补充/redfish/v1/Chassis/:chassisid/Power/PowerHistoryData响应体中Description字段

## [1.90.328] 2025-12-02
修复redfish查询服务器指定的可升级固件资源信息时，部分资源响应体PositionId属性值错误的问题

## [1.90.328] 2025-12-02
支持TrustedComponent下标准CertificateCollection、Certificate资源

## [1.90.327] 2025-12-02
支持标准TrustedComponentCollection、TrustedComponent资源

## [1.90.326] 2025-12-02
支持/redfish/v1/Chassis/:chassisid/NetworkAdapters/:networkadapterid显示多PCIeFunction的RootBDFs和归属CPU资源

## [1.90.325] 2025-12-02
修复JsonSchemaFile中URI缺少.json导致访问失败

## [1.90.324] 2025-12-2
修复kvm激活会话数不更新的问题

## [1.90.323] 2025-12-02
支持标准Circuit资源

## [1.90.322] 2025-12-1
双主机场景redfish接口不支持通过systemid设置SSD盘剩余磨损率告警阈值

## [1.90.321] 2025-12-01
优化光模块排序

## [1.90.320] 2025-12-01
修复光模块Lane与网口lane之间的关联关系展示

## [1.90.319] 2025-12-01
优化cli的sol去激活命令的提示信息

## [1.90.318] 2025-12-01
修复脏污检测rpc请求体和mdb定义不一致的问题

## [1.90.317] 2025-11-30
新增redfish，web接口获取/设置SSD盘剩余磨损率告警阈值

## [1.90.316] 2025-11-29
支持光模块管理，光模块资源新增光模块Lane与网口lane之间的关联关系

## [1.90.315] 2025-11-29
支持光模块管理

## [1.90.314] 2025-11-29
支持固件升级页面显示Krun固件版本号

## [1.90.313] 2025-11-29
添加DPU卡兼容性

## [1.90.312] 2025-11-29
新增双主机场景下的VMM接口

## [1.90.311] 2025-11-29
新增NPU HBM硬件故障检测模式属性

## [1.90.310] 2025-11-29
修复VLAN属性vlanenable显示错误

## [1.90.309] 2025-11-29
/redfish/v1/Managers/{ManagerId}/EthernetInterfaces/{EthernetInterfaceId}下新增OEM属性ChassisLanSubNet

## [1.90.308] 2025-11-29
支持归属于多CPU的OCP网卡显示多资源归属，多PCIeFunction

## [1.90.307] 2025-11-29
修复redfish获取StorageControllers资源集合和StorageControllerMetrics相关资源@odata.id显示问题

## [1.90.306] 2025-11-29
EthernetInterface相关资源支持redfish新标准

## [1.90.305] 2025-11-28
支持redfish LeakDetector资源下的LeakDetectorType等属性

## [1.90.304] 2025-11-29
新增命令复位PSU

## [1.90.303] 2025-11-28
支持ProcessorMetrics资源PCIe RAS属性

## [1.90.302] 2025-11-28
新增TimeSyncEnabled的schema

## [1.90.301] 2025-11-28
北向接口 mac地址不区分大小写

## [1.90.300] 2025-11-28
新增节能度量相关接口和属性

## [1.90.299] 2025-11-28
redfish查询PCIeFunctions信息Members@odata.count类型显示有误

## [1.90.298] 2025-11-27
修复ipmi命令提示缺少双引号的问题

## [1.90.297] 2025-11-27
支持redfish按照事件级别上报

## [1.90.296] 2025-11-27
双主机bios支持webui接口

## [1.90.295] 2025-11-27
新增光模块脏污检测redfish接口

## [1.90.294] 2025-11-27
支持查询和设置redfish任务自动超时时间

## [1.90.293] 2025-11-27
支持部件满足Redfish规范-内存部分

## [1.90.292] 2025-11-27
cli接口新增设置Host Administrator权限开关

## [1.90.291] 2025-11-26
DPU告警源获取与配置

## [1.90.290] 2025-11-25
新增上电生效模式

## [1.90.289] 2025-11-25
适配KVM资源树

## [1.90.288] 2025-11-24
修复同一uri配置在不同Interfaces下预编译覆盖问题

## [1.90.287] 2025-11-23
双主机场景支持录像截屏

## [1.90.286] 2025-11-22
支持Memory/Processor Metric资源清理错误统计方法

## [1.90.285] 2025-11-21
修复/UI/Rest/TrustedComputing/VirtualMachines接口获取所有虚拟机配置及启动度量信息

## [1.90.284] 2025-11-22
支持WEB查询安全协处理器度量信息

## [1.90.283] 2025-11-22
补充内存 CPU CurrentPeriod及LifeTime 错误统计字段

## [1.90.282] 2025-11-21
支持PCIeDevices资源的HotPluggable、ReadyToRemove字段

## [1.90.281] 2025-11-21
无mcu单板不显示mcuversion属性

## [1.90.280] 2025-11-20
新增预编译文件调试说明和跳过schema检查编译参数

## [1.90.279] 2025-11-19
支持构建阶段预编译映射器配置

## [1.90.278] 2025-11-19
修复对外网口CLI适配网口类型

## [1.90.277] 2025-11-18
修复redfish查询GPU信息，预期Metrics内容为空，实际Metrics内容不为空

## [1.90.276] 2025-11-16
修复Redfish多网口设置网口模式

## [1.90.275] 2025-11-15
LeakDetection资源下新增Status对象及其属性

## [1.90.274] 2025-11-15
双主机场景支持VNC服务

## [1.90.273] 2025-11-15
支持TPM扣卡兼容性适配

## [1.90.272] 2025-11-14
NetworkProtocol资源新增EnableSNMPv1、EnableSNMPv2c、EnableSNMPv3、CommunityStrings和HideCommunityStrings属性

## [1.90.271] 2025-11-14
ServiceRoot资源新增vendor和product属性

## [1.90.270] 2025-11-13
StorageController相关资源支持redfish新标准

## [1.90.269] 2025-11-12
修复Redfish设置专用口vlan异常值校验

## [1.90.268] 2025-11-11
内存的Information下的Status的State字段动态显示

## [1.90.267] 2025-11-11
新增登录失败锁定次数告警

## [1.90.266] 2025-11-6
支持redfish补齐Storages和Drive相关资源

## [1.90.265] 2025-11-11
Certificate支持Redfish新标准

## [1.90.264] 2025-11-11
web适配网口类型

## [1.90.263] 2025-11-11
支持ProcessorMetrics与MemoryMetrics资源升级文档更新

## [1.90.262] 2025-11-11
SecureBootBases支持Redfish新标准

## [1.90.261] 2025-11-11
SecureBoot支持Redfish新标准

## [1.90.260] 2025-11-10
支持Redfish资源新增StorageController资源集合，StorageControllerMetrics相关资源支持redfish新标准

## [1.90.259] 2025-11-10
支持查询虚拟媒体资源（redfish标准部分）

## [1.90.258] 2025-11-9
redfish接口支持获取历史功率

## [1.90.257] 2025-11-8
redfish和cli接口适配双主机场景

## [1.90.256] 2025-11-6
redfish标准资源（PCIeDevices、PCIeFunctions）升级

## [1.90.255] 2025-11-6
支持redfish标准资源MemoryMetrics升级

## [1.90.254] 2025-11-6
支持redfish标准资源ProcessorMetrics升级

## [1.90.253] 2025-11-6
修复不支持的机型Redfish设置PowerMode属性与当前值一致时无法抛错

## [1.90.252] 2025-11-4
多网口接口回显适配

## [1.90.251] 2025-11-4
多网口redfish适配网络配置

## [1.90.250] 2025-11-4
Redfish移除设置PowerMode的IsPowerModeSupported校验，由后台组件校验并记录操作日志

## [1.90.249] 2025-11-4
/redfish/v1/Managers/:managerid/NetworkProtocol接口适配双主机

## [1.90.248] 2025-11-4
多网口场景功能适配 group不存在场景

## [1.90.247] 2025-11-3
支持设置场景化节能模式在不支持的场景抛错

## [1.90.246] 2025-11-3
cli多外出网口适配备份ip

## [1.90.245] 2025-11-3
修复NPU板和NPU卡SN问题

## [1.90.244] 2025-11-1
支持设置查询场景化节能模式、支持查询节能状态

## [1.90.243] 2025-11-1
cli/snmp接口适配多网口对象

## [1.90.242] 2025-11-1
web接口适配多网口对象

## [1.90.241] - 2025-11-1
支持HBM内存故障预测功能使能

## [1.90.240] 2025-10-31
新增/UI/Rest/TrustedComputing/VirtualMachines接口获取所有虚拟机配置及启动度量信息
新增/UI/Rest/TrustedComputing/VirtualMachines/:VMId设置单个虚拟机启动度量配置
新增/UI/Rest/TrustedComputing/TPCM/SetStandardDigest批量设置设置虚拟机启动度量基准值

## [1.90.239] - 2025-10-31
bmc.kepler.Systems.AirCoolingConfig下新增SpeedDeviationThresholdPercent属性

## [1.90.238] 2025-10-30
双主机场景支持KVM/VMM

## [1.90.237] 2025-10-30
【修改描述】修复通过ipmcget -d v查询版本信息时候不对齐的问题

## [1.90.236] 2025-10-30
【修改描述】修改redfish多网口vlan信息

## [1.90.235] 2025-10-29
【修改描述】支持systems下virtualmedia资源

## [1.90.234] 2025-10-29
新增开关控制NPU HBM内存巡检不可纠正错误告警策略

## [1.90.233] 2025-10-25
【修改描述】bmc.kepler.Systems.Storage.Controller接口中新增SetMaintainPDFailHistoryState方法

## [1.90.232] 2025-10-25
/UI/Rest/GenericInfo接口支持双主机标识

## [1.90.231] 2025-10-25
支持webrest接口展示NTP组密钥导入状态

## [1.90.230] 2025-10-25
修复TpcmService Schema错误

## [1.90.229] 2025-10-25
支持redfish接口获取和设置veth驱动激活状态

## [1.90.228] 2025-10-24
获取NPU卡NPU芯片信息

## [1.90.227] 2025-10-23
NPU连接状态不参与网口连接状态重构

## [1.90.226] 2025-10-22
补齐Transceivers资源标准字段

## [1.90.225] 2025-10-21
新增控制NPU HBM Row sparing和CPU MEM Row sparing开关

## [1.90.224] 2025-10-20
功耗封顶失败动作适配

## [1.90.223] 2025-10-17
新增告警snmp trap适配

## [1.90.222] 2025-10-16
新增安全协处理器心跳丢失告警

## [1.90.221] 2025-10-13
修复修改ldap group属性当指定自定义角色时修改失败问题
修复cli查询用户显示自定义角色错误问题

## [1.90.220] 2025-10-11
修复同一drive对象在controller和volume下同时显示问题

## [1.90.219] 2025-10-10
支持Redfish接口展示NTP组密钥导入状态

## [1.90.218] 2025-10-09
对易变属性(Time)做IgnoreEtags标记

## [1.90.217] 2025-09-29
删除仓库级别的Issue模板 -- .gitcode 目录，不影响源码，使用组织级别模板

## [1.90.216] 2025-09-29
支持可观测功能北向接口裁剪

## [1.90.215] 2025-09-27
支持redfish接口多网口vlan适配

## [1.90.214] 2025-09-27
多网口web支持网口vlan适配

## [1.90.213] 2025-09-27
支持可观测接口返回当前版本支持的跟踪采样率取值

## [1.90.212] 2025-09-26
多网口web支持网口切换逻辑适配

## [1.90.211] 2025-09-26
修复系统锁定模式下不支持新建redfish会话

## [1.90.210] 2025-09-24
修复在RAID组热备盘的条件下,查询热备盘信息,出现回显是nil错误现象

## [1.90.209] 2025-09-26
回退/redfish/v1/PerformanceCollection接口网口相关资源汇聚

## [1.90.208] 2025-09-25
修复redfish接口未查询到卡信息的问题

## [1.90.207] 2025-09-25
修复无常规配置权限用户设置raid卡一致性校验功能，状态码返回200问题

## [1.90.206] 2025-09-24
修复iBMA存在时snmp查询节点netcardProperty返回信息缺失问题

## [1.90.205] 2025-09-24
网卡资源归属，CPU物理ID兼容适配

## [1.90.204] 2025-09-24
修复GPU FimwareVersion问题

## [1.90.203] 2025-09-24
npu排序规则适配多种npu命名

## [1.90.202] 2025-09-23
/redfish/v1/PerformanceCollection接口网口相关资源汇聚

## [1.90.201] 2025-09-22
/redfish/v1/PerformanceCollection接口风扇、电源相关资源汇聚

## [1.90.200] 2025-09-22
redfish资产清单接口支持区别systemid

## [1.90.199] 2025-09-22
/redfish/v1/PerformanceCollection接口风扇、电源相关资源汇聚

## [1.90.198] 2025-09-20
修复psuinfo cli接口显示问题

## [1.90.197] 2025-09-20
snmp支持功率封顶动作设置为LogEventOnly与文档保持一致

## [1.90.196] 2025-09-20
修复升级时升级进度卡在0的问题

## [1.90.195] 2025-09-20
设置多网口参数适配

## [1.90.194] 2025-09-20
支持redfish接口获取RAID卡的信息

## [1.90.193] 2025-09-20
支持redfish接口获取RAID卡的信息

## [1.90.192] 2025-09-19
web、redfish、snmp支持功率封顶动作设置为LogEventOnly

## [1.90.191] 2025-09-19
修复TPCM业务判断条件

## [1.90.189] 2025-09-19
优化查询Fru接口性能

## [1.90.188] 2025-09-19
修复FirmwareInventory下的ReleaseDate为null的情况

## [1.90.187] 2025-09-19
web网口设置/查询逻辑适配

## [1.90.186] 2025-09-18
不支持功能redfish接口裁剪

## [1.90.186] 2025-09-18
web接口 OemIdentifier字段整改

## [1.90.185] 2025-09-18
调整TPCM业务判断条件

## [1.90.184] 2025-09-18
web侧适配不同网口模式场景

## [1.90.183] 2025-09-18
Redfish事件订阅资源版本升级至1.13.0

## [1.90.182] 2025-09-18
修复网卡Boardid redfish接口与web_backend接口不一致

## [1.90.181] 2025-09-17
web接口新增syslog上报支持的日志类型属性

## [1.90.180] 2025-09-17
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.179] 2025-09-17
cleancode整改

## [1.90.178] 2025-09-17
整改mib文件主键范围

## [1.90.177] 2025-09-17
web侧适配不同网口模式场景

## [1.90.176] 2025-09-17
多网口web测cleancode清理

## [1.90.175] 2025-09-17
修复安全下电超时时间参数范围校验失败但仍然可以开启下电超时功能的问题

## [1.90.174] 2025-09-17
npu日志web收集兼容性适配

## [1.90.173] 2025-09-17
优化OEM用户密码长度超出512时的提示信息

## [1.90.172] 2025-09-17
修复部分redfish接口返回uri异常的问题

## [1.90.171] 2025-09-15
接口配置优化

## [1.90.170] 2025-09-16
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.169] 2025-09-16
支持可观测功能裁剪后不显示前端页面

## [1.90.168] 2025-09-15
变更Snmp trap上报EventFormatType类型

## [1.90.167] 2025-09-15
整改mib文件主键范围

## [1.90.166] 2025-09-15
修复webrest接口查询的newwork信息，PrefixLength的返回类型错误，为str，预期为number

## [1.90.165] 2025-09-15
OperatingSpeedsMHz字段修改为OperatingSpeedMHz

## [1.90.164] 2025-09-15
通电开机策略统一进行设置,避免web显示通电开机策略获取异常

## [1.90.163] 2025-09-15
cleancode整改

## [1.90.162] 2025-09-15
PerformanceCollection资源汇聚接口新增内存、CPU使用率

## [1.90.161] 2025-09-15
修复MetricReport资源odata.id字段显示问题

## [1.90.160] 2025-09-14
修复安全子系统mib编译告警问题

## [1.90.159] 2025-09-13
修复PATCH EthernetInterfaces传入空请求体时报错问题

## [1.90.158] 2025-09-13
修复客户仓redfish接口报500的问题

## [1.90.157] 2025-09-13
修复powerstatic snmp接口访问不通的问题

## [1.90.156] 2025-09-13
修复web接口网口设置适配

## [1.90.155] 2025-09-12
修复redfish查询SP333网卡连接状态显示错误问题

## [1.90.154] 2025-09-13
新增记录操作日志的web_rest接口

## [1.90.153] 2025-09-12
修复不同接口显示span不一致问题

## [1.90.152] 2025-09-12
修复设置功耗封顶权限问题

## [1.90.151] 2025-09-12
CPU物理、逻辑ID兼容适配

## [1.90.150] 2025-09-12
修复电源状态属性查询为null

## [1.90.149] 2025-09-12
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.148] 2025-09-11
PowerSupplies资源Members下的chassisid未传参

## [1.90.147] 2025-09-11
cleancode整改

## [1.90.146] 2025-09-11
电源版本信息格式优化

## [1.90.145] 2025-09-11
修复MibBrowser与smidump工具编译mib文件问题

## [1.90.144] 2025-09-10
支持基础安全能力

## [1.90.143] 2025-09-10
电源版本信息格式优化

## [1.90.142] 2025-09-10
修复mib文件中信息和电源告警信息不一致

## [1.90.141] 2025-09-09
修复单转子风扇传感器Name字段问题

## [1.90.140] 2025-09-09
修复单网口场景修改ip失败问题

## [1.90.139] 2025-09-09
修复重构状态硬盘RebuildState信息显示

## [1.90.138] 2025-09-09
PowerSupplies资源Schema修改

## [1.90.137] 2025-09-09
支持UIRest接口进行网口展示和设置适配

## [1.90.136] 2025-09-09
mib文件集合资源的主键添加取值范围

## [1.90.135] 2025-09-09
支持UIRest接口进行网口展示和设置适配

## [1.90.134] 2025-09-09
修复设置DNS IP地址RelatedProperties绑定错误问题

## [1.90.133] 2025-09-09
新增PowerSupplies资源

## [1.90.132] 2025-09-09
为多网口需求配适redfish接口

## [1.90.131] 2025-09-08
修正对外接口版本号，顺序异常的问题

## [1.90.130] 2025-09-08
电源过温告警事件描述修改

## [1.90.129] 2025-09-08
互联网定制内容移动到其他仓

## [1.90.128] 2025-09-08
redfish查询RAID卡，bdf属性改为十六进制且使用rootbdf

## [1.90.127] 2025-09-05
修复网页切换ocp的ncsi网口后无法显示当前网口指向问题

## [1.90.126] 2025-09-06
优化计算风扇转速实现

## [1.90.125] 2025-09-05
删除LinkBoardCollection多余index文件

## [1.90.124] 2025-09-06
修复PowerSubsystem资源下的PowerSupplyRedundancy对象的MinNeededInGroup错误

## [1.90.123] 2025-09-05
系统锁定开启后禁止设置GMAC地址

## [1.90.122] 2025-09-05
没有bbu时，RaidControllerBBUType显示NA

## [1.90.122] 2025-09-05
新增硬件度量失败告警

## [1.90.121] 2025-09-05
移除多余未使用oem字段

## [1.90.120] 2025-09-05
串口对象Availability为2时不对外展示

## [1.90.119] 2025-09-05
修复FirmwareInventory下的ReleaseDate不满足date_time格式问题

## [1.90.118] 2025-09-04
网口连接状态北向接口重构

## [1.90.117] 2025-09-03
修复web接口查询网卡ComponentUniqueID字段与redfish接口查询显示不一致问题

## [1.90.116] 2025-09-04
NPU网口连接状态修改

## [1.90.115] 2025-09-04
自定义Status字段描述整改

## [1.90.114] 2025-09-03
bma的接口迁移

## [1.90.113] 2025-09-03
GetUpdateProgress响应体修改适配

## [1.90.112] 2025-09-03
修复redfish查询thermalsubsystem.v1_2_接口

## [1.90.111] 2025-09-03
修改字段整改后ipmcget -d version命令回显未对齐问题

## [1.90.110] 2025-09-02
社区cleancode整改

## [1.90.109] 2025-09-02
修复redfish查询MCX623436AN-CDAB网卡ComponentUniqueID字段为空的问题

## [1.90.108] 2025-09-02
CPU物理、逻辑ID兼容适配

## [1.90.107] 2025-09-02
修复redfish设置功率封顶值为边界之外的值响应不符合预期

## [1.90.106] 2025-08-29
修复BIOS发布日期不符合redfish标准规范的问题

## [1.90.105] 2025-09-02
修复cli修改密码为空无回显问题

## [1.90.104] 2025-09-02
支持数据采集数据导出

## [1.90.103] 2025-09-02
修复mib编译告警

## [1.90.102] 2025-09-01
修复jobservice schema文件访问失败问题

## [1.90.101] 2025-09-01
修复系统告警无法查询的问题

## [1.90.100] 2025-08-29
新增电源告警码字母改成大写，解决无法mock问题

## [1.90.100] 2025-09-01
修改hostinterface的schema描述

## [1.90.99] 2025-08-29
修改时间接口添加时区处理

## [1.90.98] 2025-08-30
修复Redfish接口创建会话响应体中的UserId应为number类型实际为string的问题

## [1.90.97] 2025-08-30
支持Redfish替换证书标准命令

## [1.90.96] 2025-08-29
新增BIOS版本发布日期

## [1.90.95] 2025-08-28
修复SequenceNums为空时下发隔离请求不返回400的问题

## [1.90.94] 2025-08-28
EventDestination资源支持snmp trap上报

## [1.90.93] 2025-08-28
社区敏感词排查

## [1.90.92] 2025-08-28
支持DDR4内存动态重映射开关

## [1.90.91] 2025-08-28
错误包数获取适配多种类型光模块

## [1.90.90] 2025-08-28
MemPatrolScrubAlarmEnabled属性开关适配PrivilegeMap信息

## [1.90.89] 2025-08-28
字段整改

## [1.90.88] 2025-08-28
snmp 新增告警

## [1.90.87] 2025-08-28
新增TPSU系列告警描述

## [1.90.86] 2025-08-28
NPU信息查询接口匹配规则适配多型号NPU 可靠性增强

## [1.90.85] 2025-08-28
NPU信息查询接口匹配规则适配多型号NPU

## [1.90.84] 2025-08-27
安全子系统敏感信息排查

## [1.90.83] 2025-08-27
电源砖功耗不计入总功耗

## [1.90.82] 2025-08-26
新增电容告警描述

## [1.90.81] 2025-08-25
新增 bios falsh导出web接口

## [1.90.80] 2025-08-25
mib文件新增canbus协议类型

## [1.90.79] 2025-08-25
redfish接口迁移

## [1.90.78] 2025-08-23
npu日志收集功能兼容性适配

## [1.90.77] 2025-08-23
回退日志收集功能修改

## [1.90.76] 2025-08-23
优化npu日志收集功能，根据ProcessorType判断

## [1.90.75] 2025-08-23
新增带有bmc复位原因的事件trap oid

## [1.90.74] 2025-08-23
支持查询光模块错误包数

## [1.90.73] 2025-08-22
网络适配器获取时间优化

## [1.90.72] 2025-08-22
支持查询PCIeSlots资源信息

## [1.90.71] 2025-08-22
修复电源砖PositionId显示错误；修复BMC Web泵显示顺序异常的问题

## [1.90.70] 2025-08-22
redfish接口支持精简日志收集功能

## [1.90.69] 2025-08-21
产品导入数字证书应校验证书的有效性

## [1.90.68] 2025-08-21
修改redfish接口查询Managers信息

## [1.90.67] 2025-08-20
删除bios register静态文件

## [1.90.66] 2025-08-15
DPU支持双CPLD适配

## [1.90.65] 2025-08-15
支持PCIe设备信息查询

## [1.90.64] 2025-08-15
支持redfish接口NPUNum显示

## [1.90.63] 2025-08-14
支持retimer版本信息显示

## [1.90.62] 2025-08-14
powerSupplyInfo的属性GetPowerSupplyProtocol新增canbus协议

## [1.90.61] 2025-08-11
修改风扇和泵下发调速校验的方式

## [1.90.60] 2025-08-11
修复redfish接口逻辑盘信息中ArrayID不符合实际的问题

## [1.90.60] 2025-08-11
修复创建逻辑盘默认参数校验问题

## [1.90.59] 2025-08-11
EthIntfs资源支持StaticNameServers属性并统一动态模式下不可写DNS IP

## [1.90.58] 2025-08-11
支持NPU资源的BandWidth属性

## [1.90.58] 2025-08-11
修复接口属性为Null的问题，处理未配置bmc.kepler.System.PCIeDevices.PCIeCard（如NPU卡）但直接使用的场景

## [1.90.57] 2025-08-09
SNMP新增CPU与外围器件链路异常告警

## [1.90.56] 2025-08-09
新增BMC协处理器升级失败北向接口展示

## [1.90.55] 2025-08-08
修复PSU没插满条件下，出现电源转换器信息丢失

## [1.90.54] 2025-08-07
支持redfish接口查询单电源深度休眠状态

## [1.90.53] 2025-08-06
修复Redfish接口查询固件信息，电源固件数量超过10个显示异常问题；修复电源砖cli接口显示没对齐的问题

## [1.90.52] 2025-08-05
支持cli设置电源告警锁存

## [1.90.51] 2025-08-04
支持redfish接口查询NTP Server信息

## [1.90.50] 2025-08-04
修复使用错误的url查询LCN交换系统软件版本、软件补丁版本、返回200，不符合预期的问题

## [1.90.49] 2025-08-04
修改raid卡jbodstatesupported取值逻辑

## [1.90.48] 2025-08-01
在rest接口中新增MaxAccountLockoutThreshold,MaxAccountLockoutDuration,MaxHistoryPasswordCount的GET方法

## [1.90.47] 2025-07-31
优化cli版本号查询接口实现


## [1.90.46] 2025-07-31
修复极端场景下获取session属性失败导致接口返回异常问题

## [1.90.45] 2025-07-31
纯液冷机型，snmp接口发送fanproperty相关接口默认返回无效值

## [1.90.44] 2025-07-31
修改设置可观测指标使能时，如果未设置指标使能属性会清空所有指标的使能问题

## [1.90.43] 2025-07-31
解除用户密码输入长度限制，交由业务进行限制

## [1.90.42] 2025-07-31
修复获取AccountPolicy资源失败导致web无法登录的问题

## [1.90.41] 2025-07-31
事件注册表新增告警信息

## [1.90.40] 2025-07-30
修复os下电后web界面风扇占空比不为0

## [1.90.39] 2025-07-30
在web新增属性显示电源所在的位置

## [1.90.38] 2025-07-30
弹出和挂载虚拟媒体支持配置锁定

## [1.90.37] 2025-07-29
修复cli查询raid卡写缓存策略拼写错误

## [1.90.36] 2025-07-30
支持cli接口设置和查询host GMAC地址

## [1.90.35] 2025-07-29
/redfish/v1/Systems/:systemid/ProcessorView 返回的socket改为直接获取LogicalId

## [1.90.34] 2025-07-21
修复cli创建热备盘失败的问题

## [1.90.33] 2025-07-29
新增属性EstimatedRemainingTime，表征当前升级任务预估剩余时间

## [1.90.33] 2025-07-29
修复Atlas 300I Duo卡PowerWatt异常值判断

## [1.90.32] 2025-07-28
支持跟踪、指标、日志采集及上报策略配置

## [1.90.31] 2025-07-28
支持按区域复位NPU

## [1.90.30] 2025-07-26
支持电源PG告警信息收集；修改openUBMC社区版本的MIB

## [1.90.29] 2025-07-26
修复BoardInfo.json，Statements/Model未定义问题

## [1.90.28] 2025-07-25
修复processor信息redfish接口每次查询返回的etag容易反复变化的问题

## [1.90.27] 2025-07-25
SNMP新增电源接触不良告警

## [1.90.26] 2025-07-24
修复SNMP WALK失败，smidump文件编译MIB文件报错

## [1.90.25] 2025-07-23
mib文件新增告警

## [1.90.24] 2025-07-22
删除schema_checker excel依赖

## [1.90.23] 2025-07-21
支持高温下电后上电策略相关属性设置

## [1.90.22] 2025-07-14
支持升级交换固件

## [1.90.21] 2025-07-14
支持北向接口修改BMC本地系统时间

## [1.90.20] 2025-07-19
修复0x28000025告警描述

## [1.90.19] 2025-07-19
redfish接口合规性整改

## [1.90.18] 2025-07-18
支持查询固件升级吊销列表的北向接口

## [1.90.17] 2025-07-18
新增0x1A00006B告警

## [1.90.16] 2025-07-18
新增交换子卡序列号和部件编码

## [1.90.15] 2025-07-18
processor资源更新

## [1.90.14] 2025-07-17
支持电源PG告警信息收集；新增0x5D000021告警

## [1.90.13] 2025-07-16
优化RAID卡健康状态显示

## [1.90.12] 2025-07-16
NetworkProtocol支持RFB协议

## [1.90.11] 2025-07-16
支持查询固件完整性校验证书的北向接口

## [1.90.10] 2025-07-16
支持SNMP Trap新增OID上报模式北向接口

## [1.90.9] 2025-07-16
支持挂载和弹出Virtual Media媒体设备标准接口

## [1.90.8] 2025-07-15
支持可观测数据携带主机标识

## [1.90.7] 2025-07-14
支持泵控制

## [1.90.6] 2025-07-14
期望转速比配置错误修改

## [1.90.5] 2025-07-14
添加0x0500001D告警

## [1.90.4] 2025-07-12
支持北向接口显示控制器EpdSupported属性

## [1.90.3] 2025-07-11
修改版本号

## [1.90.2] 2025-07-11
当NVME盘温度超过127度时，修复WEB页面显示负数的问题

## [1.90.1] 2025-07-07
web_backend添加syslog协议类型标识

## [1.80.207] 2025-07-05
新增0x01000079告警

## [1.80.206] 2025-07-03
FDMService新增MemPatrolScrubAlarmEnabled属性

## [1.80.205] 2025-07-03
支持ipmcget -d version openUBMC INFO名字定制

## [1.80.204] 2025-07-03
支持ipmcget -d version版本号名字定制

## [1.80.203] 2025-07-01
支持查询led显示Local Control和Override State的默认颜色

## [1.80.202] 2025-07-01
将storage的scheme修改为实现一致

## [1.80.201] 2025-06-30
修复BootEnable设置true不生效问题

## [1.80.200] 2025-06-30
修复cli查询Raid卡没有mode描述问题

## [1.80.199] 2025-06-28
修复redfish查询SSL证书信息标准字段问题

## [1.80.198] 2025-06-28
更新readme

## [1.80.197] 2025-06-28
修复redfish查询Boards下的M2转接板信息CardNo错误

## [1.80.196] 2025-06-27
北向接口CPU温度为32768时，显示为null

## [1.80.195] 2025-06-25
修复ipmcset -d clearcmos不会提示调用者无权限

## [1.80.193] 2025-06-25
ImportNtpKey补充参数校验

## [1.80.193] 2025-06-25
修复北向接口查询内存Technology映射错误

## [1.80.192] 2025-06-25
修复电源砖ID显示问题

## [1.80.191] 2025-06-24
schema整改

## [1.80.190] 2025-06-24
schema_checker增加JSONSchemas节点检查规则

## [1.80.189] 2025-06-24
redfish NtpSerivce操作超时问题修改

## [1.80.188] 2025-06-23
修复裁剪mib文件config文件位置

## [1.80.187] 2025-06-23
Power、Thermal相关redfish接口chassisid校验修改

## [1.80.186] 2025-06-23
修复网卡不支持lldp时，redfish设置lldp使能未报错问题

## [1.80.185] 2025-06-23
修复schema检查工具接口返回值

## [1.80.184] 2025-06-23
redfish命令查询BMCSDK版本默认值修改为null

## [1.80.183] 2025-06-21
schema整改

## [1.80.182] 2025-06-21
修复设置封顶值失败后误开启功耗封顶

## [1.80.181] 2025-06-21
修复自定义用户配置安全管理权限后通过WEB生成CSR文件失败问题

## [1.80.180] 2025-06-21
刷新硬件身份基准值同步刷新资产变更信息需统一在OS上电情况下才支持刷新

## [1.80.179] 2025-06-21
snmp mib文件适配

## [1.80.178] 2025-06-21
安全子系统裁切ldap与双因素认证相关snmp命令

## [1.80.177] 2025-06-21
web语言设置仅支持中英文

## [1.80.176] 2025-06-21
风扇不在位对应的风扇reading值预期显示为null

## [1.80.175] 2025-06-20
修复uri:/redfish/v1/Systems/:systemid未回显直通盘信息

## [1.80.174] 2025-06-20
新增redfish sp相关接口&&删除openubmc web不支持的功能

## [1.80.173] 2025-06-20
支持cli接口在已有阵列创建逻辑盘

## [1.80.172] 2025-06-20
优化redfish查询ECC信息的异常默认值；修复NPU的snmp接口电压、功耗显示double类型数据报错；优化SDI卡功耗显示

## [1.80.171] 2025-06-20
新增openubmc的mib文件和readme

## [1.80.170] 2025-06-20
web添加支持语言标识

## [1.80.169] 2025-06-19
VNC功能接口迁移

## [1.80.168] 2025-06-19
Power接口性能优化

## [1.80.167] 2025-06-19
修改/UI/Rest/System/Thermal设置MPC开关在没有资源树路径时的报错信息

## [1.80.166] 2025-06-19
扩展raid卡的支持范围

## [1.80.165] 2025-06-18
openubmc WEB页面删除不支持功能

## [1.80.164] 2025-06-18
修复bios全打印开关接口调用失败的问题

## [1.80.163] 2025-06-18
修复查询网卡版本异常问题

## [1.80.162] 2025-06-18
修复BMA、SP 、license web接口

## [1.80.161] 2025-06-17
【问题描述】修复DiagnosticService资源下获取LogAutoCollectEnable、LogAutoCollectInterval属性问题

## [1.80.160] 2025-06-17
redfish接口Patch方法添加PrivilegeMap配置

## [1.80.159] 2025-06-17
修复查询网卡版本异常问题

## [1.80.158] 2025-06-17
cleancode清理

## [1.80.157] 2025-06-16
修复bbu在位信息更新错误问题

## [1.80.156] 2025-06-16
cleancode清理

## [1.80.155] 2025-06-16
修复cli接口查询NIC版本不符合预期问题

## [1.80.154] 2025-06-16
ssl证书父资源补充

## [1.80.153] 2025-06-16
回退rest接口mcu版本回显逻辑

## [1.80.152] 2025-06-15
修复redfish接口的Boards资源显示问题

## [1.80.151] 2025-06-15
修复逻辑盘属性问题的redfish接口和web接口

## [1.80.150] 2025-06-15
能效管理子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.149] 2025-06-15
安全组件schema整改

## [1.80.148] 2025-06-14
修复CPLDVersion打印

## [1.80.147] 2025-06-14
修改rest接口获取MCU版本回显逻辑

## [1.80.146] 2025-06-14
修复PowerSupplyRedundancy资源
风扇SpeedPercent增加DataSourceUri
RailPowerWatts、RailVoltage资源修改

## [1.80.145] 2025-06-14
修改ThermalSubsystem下的Status
修改power接口uri校验

## [1.80.144] 2025-06-14
修复webrest接口连续传感器ReadingValue不为数字类型的问题

## [1.80.143] 2025-06-14
异构算力子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.142] 2025-06-14
修改密码有效期相关属性时对空请求逻辑判断修改

## [1.80.141] 2025-06-14
RAS子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.140] 2025-06-13
补齐缺失的jsonschemas节点

## [1.80.139] 2025-06-13
北向接口合规性整改

## [1.80.138] 2025-06-13
北向接口合规性整改

## [1.80.137] 2025-06-13
解析字符串时防止乱序，使用json decode替代decode

## [1.80.136] 2025-06-13
安全管理北向接口合规性问题整改

## [1.80.135] 2025-06-13
修复schema_checker请求体对string类型模式匹配不全问题

## [1.80.134] 2025-06-12
安全管理北向接口合规性整改

## [1.80.133] 2025-06-12
框架子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.132] 2025-06-12
RAS子系统北向接口合规性问题整改

## [1.80.131] 2025-06-12
修复NtpService操作动态@odata.id字段未格式化成功问题

## [1.80.130] 2025-06-11
支持cli接口创建cacheccade逻辑盘

## [1.80.129] 2025-06-11
映射器检查添加PrivilegeMap检查

## [1.80.128] 2025-06-11
修复OS下电，Web查询CPU、内存占用率为0的问题

## [1.80.127] 2025-06-11
对用户易变属性（上次登录时间）做IgnoreEtags标记

## [1.80.126] 2025-06-10
Raid卡cli接口补齐

## [1.80.125] 2025-06-11
修复schema_checker动态@odata.id字段解析失败问题

## [1.80.124] 2025-06-10
适配默认值修改，保证北向不变更

## [1.80.123] 2025-06-10
PrivilegeMap基础服务遗漏配置

## [1.80.122] 2025-06-09
优化cli命令查询SDI卡的CPLDVersion

## [1.80.121] 2025-06-09
DiagnosticService资源下新增LogAutoCollectEnable、LogAutoCollectInterval属性，新增StartCollectLog方法

## [1.80.120] 2025-06-08
新增并行生效与升级资源协作接口

## [1.80.119] 2025-06-08
支持openUBMC显示BMCSDK的版本号

## [1.80.118] 2025-06-07
删除Schema中重复定义的OemAction

## [1.80.117] 2025-06-07
并行升级支持redfish接口

## [1.80.116] 2025-06-07
PrivilegeMap补齐

## [1.80.115] 2025-06-06
PrivilegeMap补齐

## [1.80.114] 2025-06-06
修复关闭专用网口Vlan后设置Vlanid非法值未报错的问题

## [1.80.113] 2025-06-06
修复ldap配置不同权限组时登录后只能获取一个权限组的问题

## [1.80.112] 2025-06-05
修复npu信息接口的温度、使用率属性异常值没有显示为null

## [1.80.111] 2025-06-05
PrivilegeMap接口配置修改

## [1.80.110] 2025-06-04
修复WEB页面FRU信息排列乱序问题

## [1.80.109] 2025-06-04
支持硬盘接口获取硬盘固件版本属性

## [1.80.108] 2025-06-04
web页面显示SN

## [1.80.107] 2025-06-04
PrivilegeMap基础服务、通用硬件接口配置修改

## [1.80.106] 2025-06-04
Power支持Redfish新标准

## [1.80.105] 2025-06-03
支持web界面显示优选的电源工作模式及主用电源列表

## [1.80.104] 2025-05-30
PrivilegeMap基础服务、通用硬件接口配置

## [1.80.103] 2025-06-03
AccountService接口新增Oem属性支持配置框架通信配置

## [1.80.102] 2025-06-02
支持web接口获取所有风扇duty

## [1.80.101] 2025-05-30
新增ActionResponse字段的校验规则

## [1.80.100] 2025-05-30
增加Role资源ResourceExist校验逻辑

## [1.80.99] 2025-05-30
支持Rest/Redfish接口新增删除自定义用户角色

## [1.80.98] 2025-05-29
支持Power资源新增修改电源冗余模式

## [1.80.97] 2025-05-30
PrivilegeMap新增安全、证书相关接口配置

## [1.80.96] 2025-05-29
支持利用AccountPolicy中的Visible属性呈现用户

## [1.80.95] 2025-05-29
刷新硬件身份度量需要同步刷新资产变更基准值

## [1.80.94] 2025-05-28
修复DeviceClass字段没有按照Redfish标准实现问题

## [1.80.93] 2025-05-27
补充PrivilegeMap信息：PowerConverterCollection, PowerConverter, PowerSubsystem

## [1.80.92] 2025-05-26
基础框架补充PrivilegeMap信息

## [1.80.91] 2025-05-26
支持web界面显示硬盘位置

## [1.80.90] 2025-05-23
删除多余URL

## [1.80.89] 2025-05-23
提供privilege权限地图配置

## [1.80.88] 2025-05-22
刷新基准值rest接口增加二次认证

## [1.80.87] 2025-05-22
支持Redfish下Manager资源中Manufacturer属性

## [1.80.86] 2025-05-22
支持Redfish资源NtpService下可以导入NTP组密钥

## [1.80.85] 2025-05-21
支持获取关键处理器身份度量信息和刷新关键处理器身份基准值rest接口

## [1.80.84] 2025-05-21
lastresettime 忽略etag值变化

## [1.80.83] 2025-05-20
redfish System资源ConfigurationModel自定义属性增加字符串长度限制

## [1.80.82] 2025-05-20
修改Redfish下EthernetInterfaces资源Links属性关联的Chassis资源路径

## [1.80.81] 2025-05-20
HttpsCert支持CertificateSigningRequest字段

## [1.80.79] 2025-05-19
PowerConverter Schema文件补充字段定义

## [1.80.78] 2025-05-19
优化正向采集插件

## [1.80.77] 2025-05-19
RAS接口支持配置PrivilegeMap信息

## [1.80.76] 2025-05-17
支持装备测试正向采集特性

## [1.80.75] 2025-05-16
支持Redfish下EthernetInterfaces详细资源

## [1.80.74] 2025-05-16
PowerConverter Schema文件补充字段定义

## [1.80.73] 2025-05-16
CertificateService ActionInfo整改

## [1.80.72] 2025-05-14
Thermal相关资源支持redfish新标准

## [1.80.71] 2025-05-13
新增遥测Schema文件

## [1.80.70] 2025-05-13
遥测ActionInfo URI修改

## [1.80.69] 2025-05-13
修复可观测redfish接口修改Address报错信息缺失

## [1.80.68] 2025-05-10
ProcessorID优先使用新属性ProcessorIDString，兼容通过老属性ProcessorID获取

## [1.80.67] 2025-05-10
修复设置vlan id未生效的问题

## [1.80.66] 2025-05-10
web-rest新增安全启动相关接口

## [1.80.65] 2025-05-10
可观测服务rest接口设置Id为必需字段

## [1.80.64] 2025-05-10
可观测服务redfish接口新增Protocol字段

## [1.80.63] 2025-05-10
修改可观测服务redfish接口与web接口名称

## [1.80.62] 2025-05-09
修复BMC重启过程中NetworkAdapter硬件资源redfish接口@odata.id字段偶现错误问题

## [1.80.61] 2025-05-09
修复生成CSR失败问题

## [1.80.60] 2025-05-09
修复snmp生成CSR失败问题

## [1.80.59] 2025-05-09
支持snmp查询BMC协处理器版本号

## [1.80.58] 2025-05-09
修复WEB生成CSR无提示生成中问题

## [1.80.57] 2025-05-09
mib补充peuboardcpld

## [1.80.56] 2025-05-09
新增遥测测试报文redfish接口ActionInfo

## [1.80.55] 2025-05-09
Chassis支持redfish新标准

## [1.80.54] 2025-05-08
支持收集NPU Device Log

## [1.80.53] 2025-05-08
PrivilegeMap资源新增定制接口相关配置

## [1.80.52] 2025-05-08
修复/redfish/v1/Chassis/:chassisid/PCIeDevices/:id/Functions/:funcid路径大小写敏感问题

## [1.80.51] 2025-05-07
PrivilegeMap资源新增接口服务相关配置

## [1.80.50] 2025-05-07
修改片上内存信息展示

## [1.80.49] 2025-05-07
国密证书redfish查询值修正

## [1.80.48] 2025-05-06
与v2保持一致，redfish事件订阅状态重试次数限定为[3, 10]，重试间隔限定为[60, 600]

## [1.80.47] 2025-05-06
web-rest AdvancedSecurity下新增AllowedLoginInterfaces属性

## [1.80.46] 2025-05-06
修改片上内存信息展示

## [1.80.45] 2025-05-05
支持国密证书管理的北向接口

## [1.80.44] 2025-05-06
修复光模块电流下限阈值为0时显示--问题

## [1.80.43] 2025-05-06
修护v1.json中的URL拼接错误

## [1.80.42] 2025-05-06
回退修复DeviceClass符合redfish规范取值

## [1.80.41] 2025-05-05
CA证书Redfish属性支持兼容性展示策略

## [1.80.40] 2025-04-30
修复DeviceClass符合redfish规范取值

## [1.80.39] 2025-04-30
添加在BIOS阶段，禁止KVM/VNC键盘输入的字段schema说明

## [1.80.38] 2025-04-30
支持遥测属性配置

## [1.80.37] 2025-04-30
支持redfish新标准查询网口SpeedMbps信息

## [1.80.36] 2025-04-30
Rest支持查询tpcm license信息

## [1.80.35] 2025-04-30
支持查询指定PCIEDevices资源信息

## [1.80.34] 2025-04-30
新增网卡PartNumber, SerialNumber属性

## [1.80.33] 2025-04-29
新增所有时间源同步失败告警oid

## [1.80.32] 2025-04-29
修复BMC协处理器获取问题

## [1.80.31] 2025-04-29
支持光模块劣化故障预测功能开关

## [1.80.30] 2025-04-29
redfish新增标准资源PrivilegeMap

## [1.80.29] 2025-04-29
支持用户名设置提示优化

## [1.80.28] 2025-04-27
修复命令行ipmcset -t storage -d ctrlconfig -v回显问题

## [1.80.27] 2025-04-27
支持扩展NPU等AI卡的资产清单数据

## [1.80.26] 2025-04-25
支持查询BMC协处理器版本号

## [1.80.25] 2025-04-25
内存介质类型修改

## [1.80.24] 2025-04-25
修复可信资产需求新加的NetworkAdapter资产redfish接口的@odata.id属性为null的问题

## [1.80.23] 2025-04-25
支持BIOS启动阶段禁用KVM、VNC键盘

## [1.80.22] 2025-04-24
Redfish ManagerAccountCollection资源增加LoginAudit属性

## [1.80.21] 2025-04-24
修复MetricReportDefinitions和MetricReport字段显示问题

## [1.80.20] 2025-04-24
支持配置专用网口和NCSI网口的VLAN取值范围的上下限

## [1.80.19] 2025-04-23
支持CLI导出NPU DFX日志

## [1.80.18] 2025-04-23
修复Maxlanes、LanesInUse类型不对问题

## [1.80.17] 2025-04-22
Redfish用户资源新增LoginAudit属性

## [1.80.16] 2025-04-21
反合加固问题修复

## [1.80.15] 2025-04-19
补充LCNService相关schema文件

## [1.80.14] 2025-04-17
修复NTPServers格式不正确的问题

## [1.80.13] 2025-04-16
支持交换web信息显示和日志采集

## [1.80.12] 2025-04-16
【修改描述】新建issue模板

## [1.80.11] 2025-04-15
电源转换器redfish接口缺少额定功率，输入电压

## [1.80.10] 2025-04-15
修复redfish中查询cpu内存hbm部分属性缺失

## [1.80.9] 2025-04-14
修复redfish中Port和NpuId映射不正确的问题

## [1.80.8] 2025-04-14
完善OemIdentifier信息

## [1.80.7] 2025-04-13
修复rackmount DT

## [1.80.6] 2025-04-12
新增NPU与交换版期间链路异常告警的snmp接口

## [1.80.5] 2025-04-11
redfish支持查询设置版本吊销使能与吊销列表需求问题修复

## [1.80.4] 2025-04-11
新增CSR文件损坏后的恢复能力

## [1.80.3] 2025-04-10
支持CLI导出CPU DFX日志

## [1.80.2] 2025-04-10
web支持syslog配置和查询系统串口/BMC串口/故障诊断/板卡芯片日志

## [1.80.1] 2025-04-07
新增redfish接口设置redfish时间订阅的重试间隔和重试次数

## [1.70.175] 2025-04-07
redfish新增生效固件POST接口

## [1.70.174] 2025-03-31
修复web与redfish开启用户IPMI登录接口时跳过重置密码问题

## [1.70.173] 2025-03-30
修复raid卡redfish接口与资料不一致的问题：修改资料

## [1.70.172] 2025-03-30
openUBMC开源